\subsection{Bestimmung der frequenzabhängigen Signaldämpfung}
Im letzten Abschnitt wird das Verhalten der Signale (Leerlauf) bei Anpassung der Frequenz betrachtet.

\begin{flushleft}
    \begin{minipage}{0.8\linewidth}
    \centering
    \begin{tabular}{|c|c|c|}
		\hline
		\multirow{1}{*}{$u_{1max}\,[\unit{\volt}]$}& 
		\multirow{1}{*}{$u_{1max,reflektiert}\,[\unit{\volt}]$}& 
        \multirow{1}{*}{$\frac{a}{dB}$}\\
        \hline
        \num{1}&\num{2.32}&\num{3.62}\\
        \num{100}&\num{2.32}&\num{2.49}\\
        \num{50}&\num{2.24}&\num{2.11}\\
        \num{10}&\num{2.24}&\num{1.69}\\
        \num{0}&\num{2.35}&\num{0,215}\\
        \hline

    \end{tabular}
    \captionof{table}{Theoretische und experimentelle Reflexionsfaktoren $r$}
    \label{table:2}
    \end{minipage}
\end{flushleft}